|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 嘉吉饲料（阳江）有限公司 | | | | |
| 项目名称 | 嘉吉饲料（阳江）有限公司饲料生产与销售项目 | | | | |
| 项目地址 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路东 | | | | |
| 项目性质 | 现有企业□ 新建□ 改建□ 扩建☑ 技术改造□ 技术引进□ | | | | |
| 项目联系人 | 关先生 | | | | |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□  控制效果评价与职业病防护设施验收☑ 职业病危害现状评价□ | | | | |
| 项目简介 | 嘉吉饲料（阳江）有限公司成立于2011年11月18日，公司占地面积31905.74平方，总投资1300多万美元。现建成投产两条畜禽饲料和水产饲料生产线，从事畜禽饲料和水产饲料生产，产线具备年产7万吨饲料生产能力。现在职员工88人（含外包人员38人）。 | | | | |
| 现场调查人员 | 饶望冬、谢雄英 | 调查时间 | 2022.7.14 | 陪同人 | 关先生 |
| 检测人员 | 王其飞、赵文朋 | 检测时间 | 2022.7.21~23 | 陪同人 | 关先生 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：  生产工艺过程中的职业病危害因素包括其他粉尘、噪声。经检测，各岗位所检职业病危害因素均低于接触限值。 | | | | | |
| 评价结论与建议：  结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。  建议：1）物料装袋时，优先选用密闭性良好的编织袋。2）严格执行《粉尘清扫制度》，及时清理跑料，每班定期清扫车间地面、设备表面等处的积尘，清理时避免二次扬尘可采取洒水湿式打扫或吸尘器。3）日常加强生产设备点检，添加润滑油等维持设备处于良好的运转状态。 | | | | | |
| 技术审查专家组评审意见：  1）补充完善建议内容:；2）补充完善关于原材料可能发生霉变的危害内容；3）补充完善职业健康监护管理的相关内容；4）专家提出的其他个人意见；  专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组长确认。 | | | | | |